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Введение

Ландшафтная архитектура - это не просто вид деятельности с целью преобразования местности или сада. В большей степени это искусство. Искусство, которое имеет тысячелетнюю историю, глубокую теоретическую основу и множество гениальных примеров великолепных садов и парков разных времен, народов и стилей. 
Декоративные водоемы являются одними из наиболее эффективных элементов архитектурно-планировочной структуры сада, и поэтому его обычно располагают на наиболее ответственных участках (около дома, вблизи площадок и т.д.). Наличие водных сооружений на территории создает впечатление целостного природного ландшафта. Водные объекты могут быть представлены собственно водоемами, ручьями, каскадами и декоративными фонтанчиками.
Водоемы в зависимости от своих размеров и формы изготавливаются на основе специальных пластиковых форм, специальной полиэтиленовой пленки или других гидротехнических материалов и средств. Береговая линия водоемов оформляется при помощи специальных цветочных растений, плитняка, декоративных валунов, мелкой гальки, различных видов дорожных покрытий и т.д. Как правило, водоемы оформляются водными растениями путем установки контейнеров на дно. Декоративные водоемы не только дарят эстетическое удовольствие, но и создают особый микроклимат на участке - увеличивается влажность воздуха, а его температура рядом с водоемом падает, даря прохладу в жаркие солнечные дни. Особую красоту приобретает декоративный пруд, сделанный из натуральных материалов - с обрамлением из натурального камня (сланец, кварцит, кварцито-песчаник, песчаник). Камень для искусственного водоема должен обладать привлекательным внешним видом и иметь прочную структуру. Создание декоративного пруда требует определенных знаний. При устройстве такого водоема или установке фонтана, необходимо использовать качественные материалы, которые имеют солидный запас прочности и будут безупречно служить на протяжении многих лет.
Декоративный водоем на участке может стать особым решением в ландшафтном дизайне. Искусственные водные сооружения могут объединить сразу несколько стилевых решений сада. Пруд можно сделать главной доминантой в саду. Но в любом случае, он должен быть гармонично вписан в ландшафт и стать продолжением общего дизайна участка. В регулярном классическом саду будет неуместен искусственный ручей с имитацией естественного родника. И, наоборот, сюда прекрасно впишется искусственный пруд с правильными геометрическими формами. Дополнит композицию фонтан.
К декоративным водоемам относятся пруды, каскады, водопады и ручьи. Если речь идет о пруде для разведения рыбы, или о бассейне, то такой искусственный водоем называется функциональным. Строительство декоративных водоемов подразумевает собой несколько этапов работ. Это эскизное проектирование, создание проекта инженерных коммуникаций, земляные и монтажные работы, закладка дренажа, кабелей, труб, ландшафтное декорирование растениями и материалами. Все это требует определенных знаний и умений. К примеру, декоративный пруд лучше запроектировать на южной стороне участка, а на северной стороне лучше расположить искусственный грот или ручей с каскадом, водопадом. северную лучше украсят ручьи или каскады. Кроме таких моментов, в строительстве декоративного водоема важно учитывать и глубину пруда или ручья. Если глубина небольшая, то важно предусмотреть консервацию искусственного водоема на зиму (слив воды и общую продувку системы -труб, насоса). В искусственном водоеме <http://zellandia.ru/company/publication/iskusstvennye_vodoemy_v_landshaftnom_dizajne/> обязательно проектируют очистное оборудование, ведь такие пруды и ручьи требуют особой читоты воды. А при отсутствии специальных фильтров, вода будет заиливаться и водоем быстро покроется зелеными водорослями.
Искусственные водоемы можно разделить на две большие группы - плавательные бассейны и декоративные пруды. И хотя это деление очень условно, с точки зрения производителей оборудования для водоемов оно принципиально. Бассейн или купальня должны отвечать гораздо более жестким гигиеническим требованиям. Воду для плавательного бассейна следует специально готовить, в том числе озонировать и хлорировать.
В декоративном водоеме необходимы другие подготовительные мероприятия, направленные на то, чтобы в пруду установился биологический баланс, вода не мутнела и не цвела, рыбы и растения хорошо себя чувствовали.



1.	Ассортимент растений для оформления водоемов

Сочетание воды и растений способны создать особый эффект на садовом участке и стать его украшением, тем более что озеленение водоема не такое уж и сложное занятие, так как ассортимент растений для водоемов и прибрежных зон весьма велик. Нужно учесть, что композиции с использованием таких растений должны соответствовать стилю вашего сада и не нарушать гармонию.
И так вы соорудили водоем, наполнили его водой. После этого должно пройти не меньше 8-10 дней и можно начать заниматься посадкой растений. Спросите, зачем столько дней выжидать? Это нужно, для того чтобы вода в вашем водоеме отстоялась, их него испарились вредные летучие соединения, и она приняла температуру окружающей среды. Смею отметить, если ваш водоем из бетона в этом случае вам придется озеленять его только через несколько недель, после многократной смены воды.
Существуют различные способы озеленение водоема: сажать влаголюбивые растения на берегу, устанавливать сосуды с растениями на бортиках водоема, высаживать водные растения в грунт или в емкости, погруженные на дно водоема, тем самым, озеленяя его водную поверхность.
Водные растения по своим особенностям и потребности влаги можно поделить на несколько групп: свободно плавающие, фиксировано плавающие, болотные, прибрежные и глубоководные.
Глубоководные растения - это растения, которые полностью погружены в воду, они не несут функцию декорирование водоема. Основное и назначение - это выработка кислорода и, конечно же, очищение водоема. Глубоководные растения нужны для рыб и другой живности. К глубоководным растениям относятся валлиснерия, элодея, стрелолист.
Перед тем как глубоководные растения начать высаживать, вам нужно подготовить грунт водоема. Для этого нам нужно уложить на дно вашего водоема слой плодородной почвы. Слой почвы должен быть около 20 см, затем укладываем слой речного песка толщиной примерно 3-4 см и слой гравия толщиной в 5 см, он препятствует в дальнейшем размывание почвы. В качестве плодородной земли можно применять обычную садовую землю, но избегайте присутствия в ней чистого торфа, опилок, удобрений и навоза. После того как вы провели высадку растений в ваш водоем не наполняйте его до верху водой. Впервые две недели вода в вашем водоеме должна быть не больше 15 см. небольшое количество воды способствует лучшему ее прогреву, а также прогреву земли на дне водоема.
Глубоководные растения можно не сажать прямо в грунт водоема. Можно высадить их в специальные емкости и контейнеры, которые потом погружаются в воду. Такой вариант не плохо подойдет, если вы планируете заселить ваш водоем рыбами. 
В качестве посадочных емкостей можно использовать пластмассовые ведра или горшочки диаметром 4045 см и глубиной около 20 см. А также можно использовать различные корзины, деревянные ящики и кадки. Следую отметить, что деревянные емкости перед посадкой растений нужно вымачивать не меньше 4 суток в растворе негашеной извести, потому что рыбы и некоторые водные растения не переносят, свежей древесины. 
Перед тем как приступить к высадке растений в подготовленную емкость нужно на ее дно выстелить мешковину или другой материал, это нужно, для того чтобы в дальнейшем не вымывался грунт.
Самым благоприятным временем для посадки растений считается конец весны и начала лета.
Фиксировано плавающие растения - это такие растения, у которых листья плавают на поверхности, а корни, закреплены в грунте. Высадку таких растений проводят по техники как и глубоководные - в грунт или в специальную емкость. К этой группе растений можно отнести болотноцветник, желтая и белая кувшинка.
Свободноплавающие растения не нуждаются в почве, а удерживаются на поверхности воды. В хороши условиях они быстро размножаются и часто захватывают всю поверхность водоема. К свободноплавающим растениям относится водокрос, телорис, ряска и другие.
Не рекомендуем ряску высаживать специально в водоем т.к. она очень быстро разрастается и становится настоящим сорняком водоема.
Прибрежные растения любят мелководье и растут на глубине около 20-40 см. Их можно высадить прямо в грунт, но лучше всего воспользоваться специальными емкостями. К прибрежным растениям можно отнести камыш, стрелолист, тростник.
Болотные растения сажают по периметру водоема на глубине до 20 см или отводят для них один из берегов водоема, где вода находится на уровне земли. К болотным растениям можно отнести камыш, стрелолист, тростник, а также аир, касатик, незабудка, калужница.
Возле пруда можно выращивать многолетние влаголюбивые растения, среди них: ирисы, примулы, живучка ползучая, астильба, волжанка, лилейник, вербейник, хоста, папоротник страусник, купальница, мята перечная и многие другие.

.	Виды декоративных водоемов

Водоемы динамичного типа
Источник <http://domiksad.net/ponds/248-woter-source.html> - это самый простой вариант водоема с движущейся водой. Как правило, он имеет не большие размеры, обустройство его не требует больших затрат, но вместе с тем, источник способен передать всю красоту струй воды, вызывать положительные эмоции и служить визуальным центром или изюминкой сада. Для улучшения восприятия маленького источника, лучше всего создать условия для его созерцания с близкого расстояния, например, приподнять над уровнем земли, приблизить к дорожке или расположить близко от садовой скамейки. При достаточном количестве воды, источник может служить началом ручья или каскада. Такому водоему можно придать самое различное оформление, украсить его камнями, скульптурами, особыми архитектурными формами, стилизировать в соответствии со своими фантазиями или предпочтениями.
Ручей <http://domiksad.net/ponds/248-woter-stream.html> - это водоем небольшого размера с узким протяженным руслом, в котором вода движется с той или иной скоростью, в зависимости от уклона рельефа местности. Необходимо помнить простое правило: ширина ручья зависит от скорости течения воды. При большом перепаде высот рельефа, поток будет стремительным и русло нужно делать узким. Если планируется спокойное течение, то берега должны быть более широкими, их можно сделать извилистыми, в соответствии с планировкой сада. Посреди ручья можно сделать островки или искусственные отмели с декоративной растительностью, через него можно перекинуть красивый мостик или организовать эффектный переход из камней. Берега лучше всего оформить цветной галькой, декорировать влаголюбивыми растениями, травами, многолетними цветами.
Водопад <http://domiksad.net/ponds/254-woter-fall.html> - это ручей, русло которого резко обрывается в определенном месте и вода падает на этом искусственном уступе вниз. Высота и дизайн водопада могут быть самыми различными. В зависимости от размеров это может быть и стремительный поток с брызгами, и тонкая зеркальная пленка падающей воды, и несколько журчащих струек. Водопад - это несколько более сложное гидротехническое сооружение. Для его обустройства требуется перепад высот рельефа местности. Чтобы получить красивые струи, могут понадобиться декоративные камни особой формы, чаша водопада должна быть достаточно укреплена, возможно, будет необходима специальная дренажная система. Также нужно учесть расстояние полета брызг, особенно в ветреную погоду.
Каскад <http://domiksad.net/ponds/254-woter-fall.html> - это несколько небольших водопадов, сочетающихся друг с другом и образующих единую ландшафтную форму. Для него также необходим перепад высот рельефа. При умелом оформлении каскада, струи воды отражаются от различных поверхностей, искусственных плоскостей, декоративных камней, что усиливает эффект падения воды, создает приятный шум. Обустройство каскада немного более сложное, чем создание водопада, необходимо учитывать специфику отражения воды от различных плоскостей и влияние струй друг на друга.
Фонтан - это декоративное сооружение, в котором струи воды выбрасываются вверх или стекают вниз из каких-либо архитектурных элементов. Фонтаны пользуются большой популярностью, из-за особой красоты, блеска струй взлетающей воды и создающейся пене при ее падении. Чаще всего ни являются доминантой или акцентированным элементом всего сада. Кроме высоких эстетических качеств, фонтан дарит приятную прохладу в летнюю жару, увлажняет воздух и создает благоприятный микроклимат. Для создания напора воды, чаще всего используют насос. Вода собирается в чашу или стекает в пруд. Размеры и формы фонтанов бывают самые разные.
Фонтаны подразделяются на классические (струйные) и воздухонасыщенные (струи создают белопенные столбы из воды и воздуха). Есть сложные цветомузыкальные фонтаны, где высота и форма струй, смена цветового оформления и т.д. задаются программным обеспечением, они дорогостоящие, трудные в реализации и обслуживании.
Небольшие садовые фонтанчики с мелкой чашей для сбора воды чаще всего используют для декорирования сада там, где есть маленькие дети. Такие фонтанчики без сколько-нибудь глубокого водоема наиболее безопасные водные объекты.
Водоемы статичного типа
Болотце - это водоем со стоячей водой и водяной растительностью. Выглядят они очень стильно. В отличие от прудов, болотца, как правило, небольшого размера и основной акцент делается на растительность. Камень, гальку или песок для декорирования болота использовать не принято. Высаживая самые разные виды водяных и просто влаголюбивых растений можно сделать такой водоем в саду сказочно красивым. Водяные лилии, камыши, деревянные мостки - элементы декорирования садового болотца. На низинных, очень влажных участках сада с близко расположенными грунтовыми водами такие водоемы можно сделать без применения специальных технологий. Болотце будет наполняться водой естественным способом и поддерживать искусственно его нужно только в засушливое лето.
Пруд <http://domiksad.net/ponds/126-woter-vid-vodoema.html> - самый распространенный вид искусственного водоема в садах и парках. Это непроточный водоем произвольной формы и размера, он может быть, как самостоятельным элементом, так и объединенным с фонтаном, водопадом, каскадом, альпинарием или рокарием. Вода в нем очищается искусственно, как правило, используется принцип медленной циркуляции постоянного объема воды. Берега укрепляются и оформляются камнями или галькой, возможен переход в альпийскую горку или обрамление декоративной стенкой. Обычно пруды декорируются большим количеством растений, в середине могут находиться водоплавающие, вдоль берегов высаживается специальная болотная флора. Как правило, для декорирования прудов используются растения природных, естественных для данной местности видов, но могут быть и экзотические растения. В пруду часто разводят рыб.
Бассейн - искусственный водоем для купания. Особенное внимание уделяется очистке воды, соблюдению санитарно-гигиенических требований. Важная особенность - наличие оборудования для подогрева, противотока, очистки воды. Может быть, как над уровнем земли, так и заглубленным. Оформляется декоративной плиткой, металлическими или пластиковыми лесенками. Специальными материалами, позволяющими подчеркнуть красоту самой воды, выкладывают чашу бассейна. Растения (обычно экзотические - пальмы, например) расставляют по кромке бассейна в контейнерах. На берегу размещают площадку для отдыха, расставляют шезлонги.



3.	Устройство декоративных водоемов

Водоем может включать в себя множество различных элементов: фонтаны, водопады или альпийские горки. Поэтому при строительстве водоемов используются разного рода приемы, технологии и инструменты. Очень часто декоративные водоемы украшаются различными скульптурами и населяются водоплавающими птицами, рыбами и земноводными. 
Несмотря на то, что существует бесконечное множество стилей и направлений ландшафтного дизайна, устройство пруда на вашем участке будет неизменно уникально и оригинально, поскольку ни один декоративный водоем не в силах полностью скопировать устройство ландшафтных прудов в других местах, в связи с чем декоративный пруд выполняется по индивидуальным проектам. Ландшафтные пруды строятся с учетом особенностей местности, особенно это касается наклонного рельефа с добавлением каскадов, фонтанов, водопадов.
Прежде чем приступать к постройке, нужно учесть множество факторов, таких как, например, наличие поблизости фундаментальных построек, подземных коммуникаций и растений с разветвленной корневой системой, структура грунта и других. Необходимо четко определиться с расположением бассейна, обращая внимание на особенности окружающей среды.
Этап 1. Определяют место расположения и форму будущего пруда. Необходимо избегать больших перепадов рельефа, но и эта ситуация поправима. Чем больше площадь водоёма, тем сам пруд будет красивее. При регулярной планировке форма делается правильной. В случае пейзажной планировки все линии должны быть плавными, таким образом создаётся пруд, достаточно приближенный к его естественной форме.
Этап 2. После того, как определено место расположения и форма пруда, приступают к земляным работам. Водоёмы из пленки очень глубокими не должны быть, так как в результате давления большого количества воды на плёнку она может порваться. Если планируется разведение рыбы, то необходимо иметь в виду, что глубина промерзания зимой составляет до 1,2 м, это значит, что 30% площади пруда должны быть глубиной порядка 2 м.
Дно водоёма нужно сделать пологим и целесообразно иметь ступеньки для устройства контейнеров с растениями, укрепления берегов и равномерного распределения давления. Перепад этих ступенек зависит от занимаемой ими площади и равен примерно 30 - 50 см. По краю пруда необходимо сделать небольшое углубление около 15 - 20 см для того, чтобы надежно закрепить плёнку. После того, как выкопали котлован для пруда, со дна нужно удалить все острые предметы (мусор, корни, камни и так далее). Дно котлована можно просыпать слоем песка 10 - 15 см или постелить геотекстиль - он не даст прорваться плёнке. Обычно он занимает около 1/3 формы водоёма.
Этап 3. На этом этапе можно раскладывать гидроизоляционную плёнку. Сегодня на рынке существует огромный выбор различных плёнок - это пленки из бутилкаучука, из ПВХ. Их продают разной толщины и различных размеров. Чем больше водоём, тем толще должна быть толщина плёнки (1,2 - 2 мм). Различные пленки также имеют разную морозоустойчивость. На это нужно обращать внимание при выборе пленки для пруда.
Рассчитать плёнку можно так:
Длина (L) = max длина (L) водоёма + 2 Глубины + 80 см;
Ширина = max ширина водоёма + 2 Глубины + 80 см.
(В обоих случаях + 80 см - это запас на перепад глубины и борты пруда.
Расстилают плёнку по всей поверхности. Если перекрытие будет недостаточным, то ее склеивают специальным клеем или скотчем. Края крепят камнями или закапывают в грунт. Засыпка краёв галькой является лучшей блокировкой капиллярного просачивания. Обязательно нужно позаботиться об устройстве водослива, чтобы не допустить регулярного затопления водоема во время дождя, снеготаяния и т. д.
 Устройство угловой муфты позволит осуществлять регулирование уровня воды в водоёме, так как лишняя вода будет направляться и просачиваться в яму, наполненную галькой. После того, как площадь котлована застелена плёнкой, устанавливают насос и фильтр в соответствии с размерами будущего водоёма. Насосы и фильтры должны соответствовать нужной мощности и диаметру труб.
 Этап 4. После выполнения предыдущих пунктов, можно наполнять водоем водой. По мере заполнения водоема многочисленные складки на плёнке будут разглаживаться, и можно будет судить о правильности устройства водоема. Одной из важных задач является маскировка краев плёнки. Существует несколько вариантов решения этой задачи. Например, береговую линию можно выложить мелкой галькой или крупным камнем. Не рекомендуют применять в водоёме камни с острыми краями - возникает опасность повреждения пленки. Если потребуется, то это всё можно укрепить бетоном или цементом. Можно использовать деревянные помосты, настилы.
 Неотъемлемый и очень важный элемент устройства водоема - посадка растений. Красиво смотрятся в водоёме различные нимфейные и кувшинки. 
В зоне пруда можно посадить аквилегию, лютик, незабудку, ирисы, вербейник обыкновенный, калужницу болотную, осоку мохнатую и другие растения. Оформление водоёма и пруда может быть самым разным в зависимости от принятого дизайнерского решения и его функционального назначения. 

.	Виды каменистых садов

Каменистый сад (или альпинарий) - это элемент ландшафтного дизайна, созданный для воссоздания естественного горного пейзажа, его рельефа и растительности. Основу каменистого сада составляют камни и специально подобранные растения.
 Каменистые сады должны выглядеть очень естественно, гармонично вписываться в окружающий ландшафт и общую ландшафтную идею. Лучше всего для создания такого сада подойдут холмистые хорошо освещенные участки, с естественным сложным рельефом.
Перед тем, как выбрать растения для своего будущего альпинария, стоит определиться, для чего хотите его создать: будет ли это коллекция альпийских растений или цветущий в течение всего сезона сад. Современные тенденции в озеленении и ландшафтном искусстве позволяют создать и то, и другое. Если раньше в каменистых садах использовались только исконно альпийские растения, то теперь в них высаживают практически любые виды: однолетники, многолетние цветы, луковичные, декоративные кустарники и даже некрупные деревья.
Чаще всего альпинарий формирует в виде террас, на ступенях которых естественно выглядят натуральные камни различных размеров, гравийные осыпи, растения и декоративные элементы ландшафта.
Естественность каменистому саду придадут созданные осыпи, плато, ущелья, расщелины, сухие русла ручья и другие элементы дизайна. Очень красивым решением станет размещение в каменистом саду различных водоемов - это могут быть горные ручейки, водопады, заводи, пороги.
Важно, чтобы каменистый сад гармонировал с окружающим ландшафтом. Поэтому при выборе растений можно использовать не только высокогорных жителей, но и естественные растения лугов, полей, лесов - это придаст Вашему каменистому саду ощущения природности и позволят грамотно «вписать» его в общую концепцию сада.
Рокарий - этот вид каменистого сада следует располагать на участках с ярко выраженным рельефом. Рокарий имитирует естественную горную местность, поэтому здесь уместны все природные элементы - холмы, плато, осыпи, ущелья, утесы.
На вершине рокария разместите некрупные растения - например, флокс шиловидный или обриетту. На склонах прекрасно будут смотреться различные виды седума, а также почвопокровные растения. У подножия рокария посадите мелколуковичные - крокусы, мускари, низкорослые тюльпаны и нарциссы - а также примулы. В дизайне рокария можно использовать низкорослые декоративные кустарники и деревья, такие, как кизильник <http://www.veststroi.ru/posadka/listvennie/cotoneaster/>, барбарис <http://www.veststroi.ru/posadka/listvennie/berberis/>, можжевельник <http://www.veststroi.ru/posadka/hvoinye/juniperus/>, туя <http://www.veststroi.ru/posadka/hvoinye/thuja/>, карликовая сосна <http://www.veststroi.ru/posadka/hvoinye/pinus/>.
Альпийская лужайка - лучше всего расположить ее в достаточно освещенном, но защищенном от прямых солнечных лучей посадками сосен или хвойных кустарников месте. Участок под альпийскую лужайку необходимо хорошо дренировать. Почвосмесь должна состоять из суглинка, лиственного перегноя и известкового щебня. Наиболее естественно альпийская лужайка смотрится по соседству с каменистыми участками.
Из растений для озеленения альпийской лужайки компания Строй Ландшафт рекомендует использовать эдельвейсы, камнеломки, стелющиеся ивы, ушковые примулы - то есть те, которые являются представителями альпийской растительности.
Горный ручей - желательно включить этот элемент ландшафтного дизайна в общую композицию каменистого сада. Специалисты по ландшафтному дизайну компании Строй Ландшафт рекомендуют использовать естественно обточенные водой камни - так Вам удастся добиться большей естественности и природности горного ручья. Берега ручья можно задекорировать влаголюбивыми растениями - здесь прекрасно будут смотреться ирисы, лилейники, вероника, декоративные злаки; для тенистых мест подойдут различные мхи, папоротники, хосты.
Каменистые стенки - они могут стать своеобразным и необыкновенно декоративным элементом каменистого сада, особенно, если в расщелины камней разместить ампельные, почвопокровные или вьющиеся растения - седумы, полынь, ампельные колокольчики, камнеломки, армерию приморскую, прекрасную и альпийскую, иберис, тимьян ползучий и многие другие.
Помимо декоративной, каменистые стенки имеют еще и практическую функцию: их возводят для укрепления каменистых склонов и формирования террас, разделения участка на функциональные зоны, обустройства приподнятых цветников. Кроме того, каменистые стенки могут стать интересным элементом ландшафтного дизайна <http://www.veststroi.ru/> сада, имитируя развалины старых зданий и оград.
Миниатюрные каменистые сады - позволяют иметь свой каменистый сад даже тем, у кого площадь участка невелика. Такой мини-садик можно разместить даже на балконе или террасе. Для того чтобы создать миниатюрный сад Вам понадобиться большой природный камень любой рыхлой горной породы (чаще всего используется туф). Можно использовать также различные контейнеры или вазоны. Если Вы используете природный камень, то в нем прежде всего следует выдолбить углубление, на дно которого помещается дренажный слой примерно 5 см. Далее полученное углубление перед озеленением заполняется почвосмесью, состоящей из дерновой земли, листового перегноя и мелкозернистого песка (в соотношении 2:1:1), а также небольшого количества известковой муки. После этого высаживаются растения. Посадки мульчируются мелким гравием.
архитектура ландшафтный сад водоем


Заключение

В истории ландшафтного искусства известно множество примеров, когда сад создавался без предварительных рисунков, эскизов и чертежей. Большая часть современных частных садов также создана без проектов. Они возникли благодаря энтузиазму и таланту владельцев - на основе знания необходимых приемов земледелия и обработки рельефа, авторского видения композиции и особенностей имеющегося участка. Проект ни в коем случае не является самоцелью, но это абсолютно необходимый этап создания сада, привязанного к конкретному ландшафту и приспособленного для жизни в нем конкретных людей. 
Следующий этап - воплощение замысла - начинается тогда, когда с листа бумаги мы переходим на землю, от чертежа - к разметке и строительству на местности, от рисунков растений - к их посадке и выращиванию. В заключение хотелось бы отметить, что материал для этой книги подобран не только по литературе. В ландшафтном проектировании, как и в любом творчестве, видение мира, техника и мастерство, приемы изложения замысла передаются лично - от учителя к ученику. 
	Гармоничное сочетание различных ландшафтных элементов в саду всё ещё встречается довольно редко. Задача восстановления упущенного и утраченного за эти годы, безусловно, первостепенна. Для этого необходимо время, желание, опыт и глубокие знания в этой области. Индивидуальность человека, его характера всегда оказывает воздействие на окружающие его предметы и интерьеры. То же самое относится и к садам. Создавая и обустраивая пространство своих садов, следует понять, определиться, черты какого сада вы хотели бы видеть в нём. Сады подразделяются на утилитарные (полезные) и декоративные. Хотя каждый сад может нести в себе элементы и одного, и другого.
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